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（作业部门需根据实际情况自行制定。短期临时作业可简化，但风险辨识、防控措施及应急处置流程需明确）
1.作业基本信息

2.作业风险分析
（涵盖高处作业过程、步骤、所使用的工具器具、作业环境以及作业人员情况等。所有高处作业全过程须纳入安全闭环管控，从风险辨识、措施落实、过程监督到完工验收，各环节留痕可溯、责任到人）
2.1 风险点清单（举例，根据作业实际情况分析）
	序号
	作业类型
	风险点
	潜在事故类型
	风险等级

	1
	临边作业
	临边无防护或防护不严密
	高处坠落
	重大

	2
	洞口作业
	孔、洞口无防护或防护不严密
	高处坠落
	重大

	3
	攀登作业
	梯子不稳、超载使用
	高处坠落
	较大

	4
	悬空作业
	立足处不牢固、无安全绳
	高处坠落
	重大

	5
	脚手架作业
	脚手架搭设不规范、未设生命线
	高处坠落/坍塌
	重大

	6
	操作平台
	平台超载、防护栏杆缺失
	高处坠落/坍塌
	较大

	7
	交叉作业
	上下垂直作业、无隔离防护
	物体打击
	较大

	8
	个人防护
	安全带未正确佩戴或使用
	高处坠落
	重大

	9
	作业环境
	恶劣天气、照明不足
	高处坠落
	较大

	10
	人员因素
	酒后作业、带病作业、疲劳作业
	高处坠落
	重大


2.2 各作业类型具体风险分析（举例，根据作业实际情况分析）
2.2.1 临边作业风险
· 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时未设置防护栏杆
· 防护栏杆高度不足或强度不够
· 防护设施被擅自拆除、挪动后未及时恢复
2.2.2 洞口作业风险
· 垂直洞口短边边长≥500mm时未设防护栏杆
· 边长150cm以上洞口未设防护栏杆及安全平网
2.2.3 攀登作业风险
· 梯子材质不合格或倾角不符合规范要求
· 梯脚底部不坚实或垫高使用
· 使用梯子最上面两格作业
2.2.4 悬空作业风险
· 立足处未设置牢固的登高和防坠落设施
· 未搭设作业平台或设置安全绳
· 在未固定、无防护设施的构件及管道上作业
2.2.5 脚手架作业风险
· 脚手架未同步设置生命线（钢丝绳≥Φ8mm，固定间距≤8m）
· 作业层未满铺脚手板
· 外脚手架内杆与主体结构之间未设置水平防护措施
2.2.6 操作平台风险
· 移动式操作平台轮子未设制动器
· 平台超面积（＞10㎡）或超高（＞5m）
· 悬挑式平台锚固端长度不足
2.2.7 交叉作业风险
· 上下垂直作业无隔离防护措施
· 出入口未搭设防护棚
· 未设置警戒隔离区
2.3.8 作业环境风险
· 5级及以上强风、浓雾、沙尘暴、大雨等恶劣天气进行露天攀登与悬空作业
· 雨后复工未检查作业面防滑措施
· 照明光线不足情况下作业
3、风险防控措施
3.1 组织管理措施
	职务
	人员
	职责

	作业负责人
	【姓名】
	全面负责高处作业安全管理，审批作业方案及应急预案

	现场指挥
	【姓名】
	监督安全措施落实，每日巡查作业现场、
实施作业前安全交底，检查防护设施、
现场监护、设备检查及应急联络、
技术方案编制与交底

	作业人员
	【姓名1】
【姓名2】
……
	按照操作规程规范作业

	其他
	【姓名】
	根据实际情况制定


3.2 人员管理措施
3.2.1 健康准入
患有严重心脑血管疾病人员不得入场作业。患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、恐高症等疾病或高度近视者，不得从事高处作业。严禁酒后作业。
3.2.2 持证上岗
特种作业人员必须经过安全教育培训并取得考核合格证书，坚决杜绝无证、持假证上岗。
（在附属于设备设施且有标准护栏的固定登高用具和固定平台中作业可不持证）
3.2.3 教育培训
将预防高处坠落安全技术措施交底至所有进场作业人员，新入场人员必须进行岗前教育。高处作业前应进行针对性安全技术交底。长期、常态化作业的项目组要每月开展一次专题安全警示教育。
3.3 技术防护措施（举例，根据作业实际情况自行制定）
3.3.1 个人防护
个人安全防护标准可概括为：一条安全带、一顶安全帽、一条生命绳、一个稳固可靠的作业面，缺一不可。
安全帽：必须符合GB 2811标准，帽带紧贴下颌。
安全带：必须为五点式全身式安全带，严格执行高挂低用原则，挂钩须挂在建筑结构、专用安全绳或安全带系挂点等牢固承重点。安全带必须符合GB 6095规定。
安全网：密目式安全立网网目密度不得小于2000目/100cm²。安全平网设置应符合规范要求。
3.3.2 设备设施防护
按照具体情况采取护栏、平台等具体防护措施。
4、安全操作规程（根据实际情况制定）
4.1 通用操作规程
4.1.1 作业前准备
· 作业人员必须经体检合格，确认无高处作业禁忌症，严禁酒后作业。
· 作业人员必须持有效特种作业操作证上岗。
· 作业前必须接受安全技术交底，明确作业内容、危险因素、防范措施和应急办法，交底记录须经所有作业人员签字确认。
· 作业前必须办理《高处作业许可证》。
· 作业前必须对作业区域及周边环境进行安全检查，识别临边、洞口、交叉作业等风险。
· 作业人员上岗前须检查安全带织带、卡扣、缓冲器是否完好，检查作业区域防护设施是否达标。
4.1.2 作业中要求
· 高处作业人员必须全程正确佩戴五点式全身安全带，严格执行高挂低用原则。
· 进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系紧下颚带。
· 作业中严禁抛接工具、物料，必须使用工具袋或绳索传递。
· 严禁在防护设施不完善或无可靠措施的情况下冒险作业。
· 严禁在作业平台上奔跑、跳跃或嬉闹。
· 作业人员、监护人员及指挥人员之间必须建立并保持可靠、有效的通讯联络。
· 高处作业现场必须指定专人进行全过程安全监护，监护人员严禁擅离岗位。
4.1.3 作业后要求
· 作业结束后必须确认人员全部撤离、设备复位。
· 因作业需要临时拆除的防护设施必须立即恢复。
· 清理作业现场，消除安全隐患。
4.3 十不准
· 患有高血压、心脏病、恐高症等禁忌症者，不准从事高处作业。
· 未经安全培训、未持证上岗者，不准从事高处作业。
· 未办理《高处作业许可证》的，不准进行高处作业。
· 未正确佩戴安全带、安全帽的，不准从事高处作业。
· 临边、洞口无防护无警示标志的，不准从事高处作业。
· 违反操作规程或劳动纪律的，不准从事高处作业。
· 5级及以上强风、浓雾、大雨等恶劣天气，不准进行露天攀登与悬空高处作业。
· 酒后或身体不适的，不准从事高处作业。
· 安全防护设施不完善、未经验收合格的，不准使用。
· 未经安全技术交底的，不准进行高处作业。
5、现场应急处置方案（应急预案，根据实际情况自行制定，短期简单作业可制定简单的应急处置流程）
5.1 应急组织机构
	职务
	人员
	职责

	应急组长
	【姓名】
	全面指挥应急处置，启动应急预案

	副组长的
	【姓名】
	协助指挥，现场协调各应急小组

	抢险救援组
	【姓名】
	现场抢险、人员救助

	警戒疏散组
	【姓名】
	现场警戒、人员疏散、通道清理

	医疗救护组
	【姓名】
	现场急救、伤员转运

	通讯联络组
	【姓名】
	内外联络、信息上报


5.2 高处坠落事故应急处置流程
5.2.1 接报响应（第一阶段）
· 第一发现人立即停止作业，大声呼救。
· 第一发现人立即拨打“120”急救电话，讲明事故地点、人员伤害情况-。
· 第一发现人立即向现场负责人或应急组长报告。
· 应急组长接到报告后，立即启动高处坠落应急处置方案。
5.2.2 现场处置（第二阶段）
· 警戒疏散组立即对现场实施警戒，划定警戒区域（半径不小于10米），设置明显警示标志。
· 警戒疏散组疏散周边无关人员，开辟急救通道。
· 抢险救援组在确保自身安全的前提下，接近伤员，评估伤情。
医疗救护组对伤员实施现场急救：
（1）意识清醒、无明显外伤：安抚情绪，保持平卧，等待专业救护。
（2）疑似骨折：禁止随意移动，使用脊柱固定板和头部固定器进行固定，整体平移至担架-。
（3）出血：采取止血措施（压迫止血、包扎）。
（4）呼吸心跳骤停：立即进行心肺复苏（CPR）。
（5）医疗救护组安排专人引导120救护车到达救援现场。
（6）医疗救护组配合医护人员将伤员平稳抬上救护车送往医院。
5.2.3 善后处置（第三阶段）
· 抢险救援组对事故现场进行封存保护。
· 通讯联络组按照事故报告程序向公司及有关部门报告。
· 应急组长组织对事故原因进行调查分析。
· 安全员对现场安全隐患进行全面排查整改。
· 组织全体作业人员进行事故警示教育。
5.3 其他事故类型应急处置
5.3.1 物体打击事故
· 立即停止作业，疏散周边人员。
· 对受伤人员实施急救（止血、包扎）。
· 检查高处作业区域是否存在落物风险，立即整改。
· 设置警戒区，防止二次伤害。
5.3.2 脚手架坍塌事故
· 立即停止作业，紧急疏散作业人员和周边人员。
· 设置警戒区，禁止无关人员进入。
· 在确保安全的前提下，组织救援被压埋人员。
· 立即报告，请求专业救援力量支援。
5.3.3 触电事故
· 立即切断电源。
· 使用绝缘工具将伤员脱离带电体。
· 对呼吸心跳骤停者立即进行心肺复苏。
· 拨打120急救电话。
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