全方位搬运车操作规程

**开 机**

**无线遥控器操作开机方式**

1、电气箱按钮操作：

1. 打开电源按钮 (向外拔电源按钮)；
2. 打开急停按钮(顺时针旋转)；
3. 将转换开关调整到无线控制位置。

2、遥控器按钮操作：

1. 打开急停按钮(顺时针旋转)；
2. 打开启动按钮 (遥控器顶端绿色按钮，向下按压)。
3. 完成启动准备。然后可以根据遥控器方向指示按钮操作平车运作。

**有线手柄操作开机方式**

1、电气箱按钮操作：

1. 打开电源按钮(向外拔电源按钮)；
2. 打开急停按钮(顺时针旋转)；
3. 将转换开关调整到有线控制位置。

2、手柄按钮操作：

1. 将连接插头插到电气箱连接坐上；
2. 按下绿色启动ON按钮7。

**关 机**

**无线遥控器操作开机方式**

1、遥控器操作：

1. 先按遥控器急停按钮；
2. 按下启动按钮。

2、电气箱操作：

1. 按下急停按钮；
2. 按下电源开关；
3. 完成关机。

**有线手柄关机操作方式**

2、手柄按钮操作：

1. 按下红色关闭OFF按钮；
2. 拔掉连接插头。

2、电气箱操作：

1. 按下急停按钮；
2. 按下电源开关，完成关机。

根据上述操作完成启动准备。然后可以根据遥控器/手柄方向指示按钮操作平车运作。

注意事项：

1. 严禁超规范、超负荷使用设备。
2. 装运重物时必须平稳轻放，保证重量分布均匀，严禁偏重。
3. 装运卷件或不规则的物件必须有专用搁置架保护或工装。
4. 开动设备前，必须首先发出信号，查看运动方向无人、无障碍物以及操作者离电动平车有足够的安全距离，方可启动设备，做到起、停、平、稳。
5. 设备不能行走时，应立即关闭电源，然进行后检查，防止烧坏致其它事故。

实验室运行管理中心

2021年4月1日